**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**• Toplam 4000 kanal kayıt edebilme  
- • Yanlış yazılım atılması durumunda kendisini koruyabilen flash bellek  
- • Merkezi sistemlere mükemmel uyumda çalışabilme  
- • Kullanıcı dostu kolay ve kullanışlı menü dizaynı  
- • Altyazı desteği  
- • Teletext desteği  
- • Düşük enerji tüketimi  
- • DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 & USALS  
- • Gerçek renkli OSD  
- • Elektronik Program Rehberi(EPG)  
- • Gelişmiş kilit sistemleri: Sistem, Kurulum, Ayar ve Kanal Düzenleme kilitleri  
- • Gelişmiş PID düzenleme  
- • Kanal Listesi düzenleme  
- • 8 Adet Favori listesi düzenleme  
- • Uydu/TP düzenleme  
- • 10 Adet Menü Dil seçeneği  
- • Değişik formatta görüntü ölçüleri (4:3 ve 16:9)  
- • Elektrik kesintilerinde hafızanın korunması  
- • Kolay anten kurulumu için sinyal seviye göstergesi  
- • Uydu ve kanal tarafından destekleniyorsa çok dilde yayın alabilme  
- • Geniş Uydu Arama Fonksiyonu ( Uyduda bulunan tüm frekansları şebeke aramada otomatik bularak listeye ekleme)  
- • 2 Adet USB girişi  
- • 1 Adet HDMI girişi  
- • Video ve Ses Çıkışı  
- • Çok fonksiyonlu USB arabirimini kullanarak USB Bellek üzerinden yazılım ve kanal bilgisi güncelleyebilme  
- • USB ara birimine takılmış harici USB belleğe kanal kayıt edebilme.(PVR)  
- • Harici USB Belleğe Kayıtlı Resim(JPEG) ,Müzik(MP3),Film(MKV) dosyalarını oynatabilme.**

**KUTU İÇERİĞİ**

**-• Uydu Alıcısı  
-•Kumanda**

**-•Adaptör  
-•Kullanma klavuzu  
-•Garanti Belgesi**