**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**- •Toplam 2500 kanal kayıt edebilme  
- •Yanlış yazılım atılması durumunda kendisini koruyabilen flash bellek**

**- •Merkezi sistemlere mükemmel uyumda çalışabilme**

**- •Kullanıcı dostu kolay ve kullanışlı menü dizaynı**

**- •Düşük enerji tüketimi**

**- •DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 & USALS**

**- •Gerçek renkli OSD**

**- •Gelişmiş kilit sistemleri: Sistem, Kurulum, Ayar ve Kanal Düzenleme kilitleri**

**- •Kanal Listesi düzenleme**

**- •8 Adet Favori listesi düzenleme**

**- •Uydu/TP düzenleme**

**- •8 Adet Menü Dil seçeneği**

**- •Değişik formatta görüntü ölçüleri (4:3 ve 16:9)**

**- •Elektrik kesintilerinde hafızanın korunması**

**- •Kolay anten kurulumu için sinyal seviye göstergesi**

**- •Uydu ve kanal tarafından destekleniyorsa çok dilde yayın alabilme**

**- •Geniş Uydu Arama Fonksiyonu ( Uyduda bulunan tüm frekansları şebeke aramada otomatik bularak listeye ekleme)**

**- •1 Adet SCART Çıkışı**

**- •Oyun**

**- •Ekran Yakınlaştırma. (Zoom)**

**- •Takvim**

**- •Ekranı 9‘a bölme.**

**KUTU İÇERİĞİ**

**-•Uydu Alıcısı**

**-•Adaptör**

**-•Kumanda**

**-•IR Göz**

**-•Klavuz**

**-•Garanti Belgesi**