**TEKNİK ÖZELLİKLER**

 **• Toplam 4000 kanal kayıt edebilme
- • Yanlış yazılım atılması durumunda kendisini koruyabilen flash bellek
- • Merkezi sistemlere mükemmel uyumda çalışabilme
- • Kullanıcı dostu kolay ve kullanışlı menü dizaynı
- • Altyazı desteği
- • Teletext desteği
- • Düşük enerji tüketimi
- • DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 & USALS
- • Gerçek renkli OSD
- • Elektronik Program Rehberi(EPG)
- • Gelişmiş kilit sistemleri: Sistem, Kurulum, Ayar ve Kanal Düzenleme kilitleri
- • Gelişmiş PID düzenleme
- • Kanal Listesi düzenleme
- • 8 Adet Favori listesi düzenleme
- • Uydu/TP düzenleme
- • 10 Adet Menü Dil seçeneği
- • Değişik formatta görüntü ölçüleri (4:3 ve 16:9)
- • Elektrik kesintilerinde hafızanın korunması
- • Kolay anten kurulumu için sinyal seviye göstergesi
- • Uydu ve kanal tarafından destekleniyorsa çok dilde yayın alabilme
- • Geniş Uydu Arama Fonksiyonu ( Uyduda bulunan tüm frekansları şebeke aramada otomatik bularak listeye ekleme)
- • 2 Adet USB girişi
- • 1 Adet HDMI girişi
- • Video ve Ses Çıkışı
- • Çok fonksiyonlu USB arabirimini kullanarak USB Bellek üzerinden yazılım ve kanal bilgisi güncelleyebilme
- • USB ara birimine takılmış harici USB belleğe kanal kayıt edebilme.(PVR)
- • Harici USB Belleğe Kayıtlı Resim(JPEG) ,Müzik(MP3),Film(MKV) dosyalarını oynatabilme.**

**KUTU İÇERİĞİ**

**-• Uydu Alıcısı
-•Kumanda**

**-•Adaptör
-•100cm HDMI
-•Kullanma klavuzu
-•Garanti Belgesi**